Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Parametry wymagane przez Zamawiającego Gminę Komarówka Podlaska

**„Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc 19+1”**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego, do przewozu osób niepełnosprawnych: 1 kierowcy + co najmniej 19 pasażerów w fotelach (19 + 1) z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu kilku siedzeń dla pasażerów.

Wymagane warunki techniczne pojazdu

Ilość miejsc siedzących: 20 (19+1)

Rok produkcji: fabrycznie nowy autobus, niezarejestrowany, 2021/2022 rok

Silnik: diesel

Pojemność silnika: minimum 2.0 do 3.0 l

Moc silnika: minimum 190 koni mechanicznych

Norma emisji spalin: EURO VI

2) Oznakowanie pojazdu zawierające

- herb i napis GMINA KOMARÓWKA PODLASKA naklejane, odporne na warunki atmosferyczne – 2 szt.

- pojazd oznakowany z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

3) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną samochodu oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia, w szczególności:

a) kartę pojazdu,

b) aktualne badania techniczne pojazdu,

c) świadectwo homologacji podwozia pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1osoby na wózku inwalidzkim,

d) świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), z których będzie wynikać dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1osoby na wózku inwalidzkim,

e) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji,

f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,

g) książkę serwisową w języku polskim;

h) książkę gwarancyjną ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi w języku polskim.

4) Wykonawca zapewni sieć autoryzowanej stacji obsługi w odległości nie dalszej niż 200 km od siedziby Zamawiającego.

**Charakterystyka zabudowy pojazdu:**

1. atestowany podjazd umożliwiający wjazd wózka inwalidzkiego do autobusu,
2. uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego,
3. pas biodrowy dla pasażera na wózku inwalidzkim,
4. trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy,
5. fotele z regulowanymi na wysokość zagłówkami (lub fotele posiadające zintegrowane zagłówki, pod warunkiem, że są one na tyle wysokie, że chronią kark osoby siedzącej) oraz z regulacją kąta nachylenia oparcia, wyposażone w zewnętrzne podłokietniki,
6. uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych,
7. poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,
8. podwójny obniżony stopień przy drzwiach pasażerskich,
9. pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego,
10. 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy,
11. wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,
12. izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego,
13. wyłożenie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką,
14. podłoga wzmocniona sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową,
15. wspomaganie układu kierownicy,
16. urządzenie zapobiegające blokowaniu kół (ABS, ASR),
17. poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów zajmujących przednie siedzenia (jeżeli autobus nie posiada siedzeń dla pasażerów obok kierowcy, wymagana jest tylko poduszka powietrzna dla kierowcy),
18. wszystkie szyby termoizolacyjne,
19. światła przeciwmgielne przednie,
20. tylne światło przeciwmgielne,
21. regulacja wysokości świateł,
22. siedzenie kierowcy z regulacjami: wzdłużna, wysokości, pochylenia oparcia,
23. immobiliser,
24. autoalarm,
25. lusterko wewnętrzne,
26. lusterka zewnętrzne elektryczne regulowane i ogrzewane,
27. zasłonki przeciwsłoneczne w oknach,
28. dodatkowo komplet opon zimowych z felgami lub z oponami letnimi jeśli w pojeździe są zamontowane opony zimowe,
29. radio cyfrowe.
30. kolor niemetalizowany do uzgodnienia z Zamawiającym,
31. ogrzewanie pojazdu – umiejscowienie grzejników wzdłuż pojazdu,
32. pojazd wyposażony w chlapacze tylne,
33. nadwozie pojazdu z wysokim dachem,
34. drzwi tylne dwuskrzydłowe,

**Wyposażenie dodatkowe autobusu:**

1. niezależne od pracy silnika ogrzewanie pojazdu,
2. koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
3. klucze do kół i podnośnik,
4. dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,
5. klimatyzacja, (kierowca i przedział pasażerski)
6. wyłącznik główny akumulatora
7. apteczka pierwszej pomocy
8. trójkąt ostrzegawczy
9. gaśnica
10. podnośnik

**Wykonawca udzieli gwarancji:**

- gwarancja mechaniczna (bez limitu kilometrów) - na min. 24 miesiące

- gwarancja na powłokę lakierniczą - na min. 24 miesiące

- gwarancja na perforacje nadwozia - na min. 10 lat.

- gwarancji na zabudowę – min. 24 miesiące.

***Okres gwarancji mechanicznej oraz na zabudowę, stanowi kryterium oceny ofert opisane w pkt. 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia.***